**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**

**Configuración, Instalación, Migración**

Una vez que los equipos HSMs nuevos han sido configurados por el proveedor Prosupply en su propios Data Center es necesario ubicarlos en los Racks del Data Center principal de la cooperativa para los cual el proveedor ejecutará el Rackeado en los espacios que la infraestructura disponga.

**Propósito del cambio**

Parte de los equipos críticos de nuestro Data Center Principal son los HSMs, equipos de propósito específico que genera, almacena y protege claves criptográficas de comunicaciones y datos de los diferentes servicios de la Cooperativa como pines e índices de seguridad para cajeros automáticos, Pin Pads, entre otros.

El objetivo luego del Rackeado en una segunda etapa es llegar a realizar la migración de la comunicación y de la encriptacón de los nuevos equipos hacia el switch transaccional de la cooperativa

**Responsables**

* Vinicio Cevallos
* Cesar Fonseca
* Byron Molina / Diego Ayala (Prosupply)

**Cronograma de Implementacion Propuesto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Task Name** | **Duración** | **Nombres de los recursos de Prosupply** |
| Rackeado de equipos HSMs nuevos en Data Center principal | 1 hora | Byron Molina  Diego Ayala |

**Plan de implementación**

Duración: 1 hora

**Plan de Rollback**

1. En el caso de requerirse RollBack del rackeado, los nuevos equipos serán desinstalados del Rack